**ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**[памятка для родителей]  
  
Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.  
  
— Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины;  
  
— Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке нужно побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины;  
  
— Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки — разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;  
  
— Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;  
  
— Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;  
  
— Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;  
  
— На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;  
  
— Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не более чем по полтора часа;  
  
— За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;  
  
— Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;  
  
— Не сушите на печи вещи и сырые дрова;  
  
— Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 1,5 метров от массива топящейся печи;  
  
— Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;  
  
— К ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.  
❗БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ. ЭТО ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!